**Fases ou etapas da construção de um carro na Autoeuropa**

<https://www.youtube.com/watch?v=_WO2YqiuSQQ>

**1º Prensas :** matéria-prima : bobinas em aço ( 5 a 25 toneladas); são cortadas em linhas de corte(duas linhas de corte) nas áreas das prensas e depois prensadas, seguindo para as áreas das carroçarias;

**2ª Carroçarias :** área com  **450 robôs (90% de automatização)**

**3ªPintura –** engloba o desengorduramento, aplicação de anti-corrosão e selante, prim´rio e cera e brilho

**4ª Montagem :** maior área da fábrica (14 campos de futebol)- coqpit; chassi e plotraine, colocar os interiores do carro, finetunning ao carro